LUXORplug

V2.0.24 (64 Bit)
Release candidate V0.2.38
Veröffentlicht am 10.02.2026

• 	Zweiflächenbedienung für Schalten und Dimmen mit LUXORliving iON2/4 sowie LUXORliving PS1, PD1, PJ1 und PB4 RF
• 	Erweiterte Optionen für „Kurze Bedienung“ bei LUXORliving iON8 um zwei neue Varianten:
	Oben AUS / Unten AUS // Oben EIN / Unten EIN
• 	Verbesserte Darstellung der Funktionskanäle und Auslöser in der Raumkonfiguration
• 	Zwei neue Funktionssymbole stehen zur Verfügung: Heizkörper und Wärmewellen
• 	Neuer Parameter für LUXORliving E1 und E1 RF: Ergänzung einer Hysterese für die Fußbodenbegrenzung		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V2.0.24 (64 Bit)
Release candidate V0.2.38
Released on 10.02.2026

• 	Two-surface operation for switching and dimming with LUXORliving iON2/4 as well as LUXORliving PS1, PD1, PJ1, and PB4 RF
• 	Extended options for “Short Operation” on LUXORliving iON8 with two new variants:
	Top OFF / Bottom OFF // Top ON / Bottom ON
• 	Improved display of function channels and triggers in the room configuration
• 	Two new function symbols available: radiator and radiant heat
• 	New parameter for LUXORliving E1 and E1 RF: Addition of a hysteresis for the floor temperature Limit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


V2.0.23 (64 Bit)
Release candidate V0.2.35
Veröffentlicht am 29.07.25

• 	Automatische Übertragung der Projektdatei für LUXORplay nach erfolgter Programmierung 
• 	Fehlerkorrektur bei Display-Abschaltung LUXORliving iON8
• 	Integration neuer Hardwararekennungen (D1, J1, S1 )
		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V2.0.23 (64 Bit)
Release candidate V0.2.35
Released on 29.07.25

• 	Automatic transfer of the project file for LUXORplay after programming.
• 	Bug fix for display shutdown on LUXORliving iON8.
• 	Integration of new hardware identifiers (D1, J1, S1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V2.0.22 (64 Bit)
Release candidate V0.2.31
Veröffentlicht am 20.11.24

• 	Integration der neuen Tasterschnittstellen LUXORliving T2.1, T4.1, T8.1
• 	Schutz vor unbefugter Manipulation der Projektdatei durch optionales Projekt-Kennwort (Menü "Einstellungen")
• 	Die Funktionen "Sonnenschutz" und "Dämmerung" können nun ebenfalls im Menü "Diagnose" getestet werden
• 	Neues Raumsymbol "Treppenhaus"
•	Möglichkeit zur individuellen Beschriftung der Systemzentrale 
		(für die Visualisierung ist die neue LUXORplay V2.0.19 zu nutzen) 
• 	Korrektur der Schriftgröße und Schriftart für die griechische Sprache

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V2.0.22 (64 Bit)
Developed from V0.2.31
Released on 20.11.24

• 	Integration of the new button interfaces LUXORliving T2.1, T4.1, T8.1
• 	Protection against unauthorized manipulation of the project file through an optional project password (menu "Settings")
• 	The functions "sun protection" and "twilight" can now also be tested in the "Diagnosis" menu
• 	New room symbol "Staircase"
• 	Possibility of individual labeling of the system central
• 	Correction of the font size and font for the Greek language

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V2.0.21 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.20

•	Integration der neuen Systemzentrale LUXORliving IP-RF
•	Messung der RF-Funkreichweite kann jetzt direkt aus der Geräteliste gestartet werden
•	Neuer Parameter: Display-Abschaltung nach einstellbarer Zeitdauer ohne Bedienung beim LUXORliving ION8
•	Verbesserung der Downloadgeschwindigkeit und Optimierung der sicheren Inbetriebnahme der Funkgeräte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V2.0.21 (64 and 32 Bit)
Changes since V1.0.20

• 	Integration of the new LUXORliving IP-RF system central gateway
•	Measurement of RF range: Can now be started directly from the device list
•	New parameter: Display switch-off after an adjustable period of time without operation on the LUXORliving ION8
•	Improvements: Increased download speed and optimized secure commissioning of RF devices

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V1.0.20 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.19

•	Integration Bewegungsmelder LUXORliving BI 360
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.20 (64 and 32 Bit)
Changes since V1.0.19

• 	Integration of motion detector LUXORliving BI 360
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V1.0.19 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.18

•	Erweiterung der maximalen Anzahl an TP Geräten im Projekt (von 64 auf 128)  
	->  Bis zu 900 Funktionen steuerbar *
•	Optimierte Darstellung des Gerätekatalogs mit Kategorien (Schalten, Dimmen, Jalousie,...)
•	Parameteroptimierung bei LUXORliving B6 in Verbindung mit der Funktion "Treppenlicht" und konventionellen Bewegungsmeldern (Impuls)
•	Software Versionshinweise sind jetzt jederzeit abrufbar über "Hilfe" --> "Software-Info"

 
*Je nach verwendetem Funktionstyp
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.19 (64 and 32 Bit)
Changes since V1.0.18

• 	Expansion of the maximum number of TP devices in the project (from 64 to 128)
	->  Up to 900 functions can be controlled *
• 	Optimized display of the device catalog with categories (switching, dimming, blinds,...)
• 	Parameter optimization for LUXORliving B6 in conjunction with the “staircase light” function and conventional motion detectors (impulse)	
• 	Software Release notes are always available via "Help" --> "Software Info"

*Depending on the function type used
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V1.0.18 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.17

•	Integration neuer 1-Kanal DALI Aktoren (LUXORliving D1 und D1 RF)
•	Erweiterung der Symbolbibliothek für Funktionen und Räume
•	Einstellbare Symbole für die Anzeige in LUXORliving ION8
•	Anzeige der Außentemperatur in der Statusleiste von LUXORplay *)
•	Außentemperatur kann jetzt mit der Statusfunktion verbunden werden *)
•	Statusfunktion kann mit LUXORliving ION8 verbunden und angezeigt werden

*) nur verfügbar, wenn eine LUXORliving Wetterstation im System integriert ist

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.18 (64 and 32 Bit)
Changes since V1.0.17
• 	Integration of new 1-Channel DALI Actor (LUXORliving D1 and D1 RF)
• 	Extention of the icon library for functions and rooms
• 	Adjustable icones for the display in LUXORliving ION8
• 	View the outside temperature in the status list of LUXORplay *)
• 	Outdoor temperature can now be linked to the Status function *)
• 	Status function can be linked with LUXORliving ION8 and displayed

*) Only available when a LUXORliving weather station is integrated into the system	

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.17 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.16
•	Integration Split Unit Gataway LUXORliving AC IR1
•	Integration LUXORliving J4-6 - Jalousieaktor compact
•	Parametererweiterung für Heizfunktion: Benutzerdefinierte Reglereinstellung für Heizen und Kühlen
•	Parametererweiterung für LUXORliving BI180: Helligkeitsunabhängiges Schalten
•	Fehlerbehebung bei der Raumtemperaturerfassung in Verbindung mit einer Gruppe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.17 (64 and 32 Bit)
Changes since V1.0.16
•	Integration of Split Unit Gataway LUXORliving AC IR1
• 	Integration of LUXORliving J4-6 blind actuator compact
• 	Parameter extension for heating function: user-defined controller setting for heating and cooling
• 	Parameter extension for LUXORliving BI180: Brightness-independent switching
• 	Error correction in the room temperature detection in connection with a group

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.16 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.15
•	Integration Heizungsaktor für Elektroheizungen LUXORliving E1 und E1 S RF
•	Treppenlichtfunktion für Dimmkanäle verfügbar
•	Erweiterung der Icons für Räume

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.16 (64 and 32 Bit)
Changes since V1.0.15
•	Integration of heating actuator LUXORliving E1 and E1 S RF for electric heaters
•	Staircase lighting function now also available for dimming channels
•	Additional icons for rooms

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.15 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.14
•	Integration 4-Kanal DALI-Aktor LUXORliving D4 DALI 
•	Integration Bewegungsmelder LUXORliving BI 180 WH
•	Beinhaltet das Firmwareupdate für die Systemzentrale IP1 (V1.3.8) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.15 (64 and 32 Bit)
Changes since V1.0.14
•	Integration of 4-channel DALI actuator LUXORliving D4 DALI 
•	Integration of motion detector LUXORliving BI 180 WH 
•	Contains the firmware update for the system control center IP1 (V1.3.8)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.14 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.13
•	Fehlfunktion der externen Eingänge des LUXORliving R718 behoben.
•	Zykluszeit für das Senden der aktuellen Temperatur des LUXORliving iON8 angepasst (3 Minuten).
•	Fehlerkorrektur bei den Parametern minimale und maximale Solltemperatur.
•	Fehlerkorrektur beim Speichern eines Raumsensors mit leerem "Name".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.14 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.13
•	Fixed malfunction of the external inputs of the LUXORliving R718
•	Cycle time for sending the current temperature of the LUXORliving iON8 adapted (3 minutes)
•	Correction of errors in the parameters minimum and maximum setpoint temperature.
•	Correction when saving a room sensor with an empty "Name".

________________________________________________________


V1.0.13 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.12
•	Neue Funktion „Status Anzeige“
•	Neue Funktion „Impulsgeber“ bei der Funktion Schalten
•	Einschaltwert bei der Funktion „Dimmen“ ist parametrierbar
•	Individuelle Bezeichnung für die Helligkeitssensoren der Wetterstation
•	Die Diagnose (Telegrammaufzeichnung) kann im Hintergrund weiterlaufen
•	Die Telegramme der Systemzentrale IP1 werden bei aktiviertem Debugmode ebenfalls in der Diagnose mit angezeigt 
•	In dem Menü „Diagnose“ können Testbefehle für die Funktionen „Wind“, „Regen“ und „Frost“ gesendet werden
•	Die Anzahl der im Projekt enthaltenen Geräte wird in der Geräteliste angezeigt
•	LUXORplug bietet nun die Möglichkeit Firmware Updates bei Geräten durchzuführen
•	Beinhaltet das Firmwareupdate für die Systemzentrale IP1 (V1.3.7) 
•	Bugfixes und Verbesserungen RF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.13 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.12
•  	New function "Status display"
•	New "Pulse generator" function for the switching function
•	The switch-on value for the "Dimming" function can be parameterized.
•	Individual designation for the brightness sensors of the weather station
•	The diagnosis (telegram recording) can continue to run in the background
•	The telegrams of the system center IP1 are also displayed / recorded in the diagnosis when the debug mode is activated
•	In the "Diagnosis" menu, test commands for the "Wind", "Rain" and "Frost" functions can be sent
•	The number of devices contained in the project is displayed in the device list 
•	LUXORplug now offers the possibility to carry out firmware updates
•	Contains the firmware update for the system control center IP1 (V1.3.7)
•	Bugfixes and improvements RF
________________________________________________________

V1.0.12 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.11
•    	Neuer Parameter für die Jalousiefunktion bei „Alarm Ende“ (Wind, Regen, Frost)
•	Parametererweiterung beim Dimmen (Minimaller Dimmwert) um den Wert 100% 
•	Überprüfung von Heizungssensoren: Wird kein Sensor zur Heizfunktion hinzugefügt erscheint vor dem Programmieren eine Fehlermeldung
•	Automatisches Update für LUXORplug: Ab der nächsten Version wird ein Update automatisch installiert
•	Diverse Textanpassungen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.12 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.11

• 	New parameter for the blind function at "alarm end" (wind, rain, frost)
• 	Parameter extension for dimming (minimum dimming value) by the value 100%
• 	Checking heating sensors: If no sensor is added to the heating function, an error message appears before programming
• 	Automatic update for LUXORplug: An update will be installed automatically from the next version
• 	Various text adjustments 
_________________________________________________________________________________________


V1.0.11 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.10
•       Neue Funktion: "Zurücksetzten auf Werkseinstellungen"   
•  	Diverse Verbesserungen bei der Inbetriebnahme der Geräte ION8 / ION4/ ION2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.11 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.10
•       New function: "Reset to factory settings"
•       Various improvements when commissioning the ION8 / ION4 / ION2 devices
_________________________________________________________________________________________


V1.0.10 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.9
•       Integration des 1-fach Heizungsaktors UP LUXORliving H1 RF und H1 
•  	Integration der 4-fach Funk-Tasterschnittstelle UP LUXORliving T4 RF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.10 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.9
•       Integration of 1-way flush-mounted heating actuator LUXORliving H1 RF and H1
•       Integration of 4-way flush-mounted wireless push-button interface LUXORliving T4 RF

_________________________________________________________________________________________


V1.0.9 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.8
•       Integration des Raumcontroller LUXORliving iON8
•       Einbindung von Fensterkontakten in die Raumtemperaturregelung

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.9 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.8
•       Integration of roomcontroller LUXORliving iON8
•       Integration of window contacts in the room temperature control

_________________________________________________________________________________________



V1.0.8 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.7
•	Integration der modularen Wettersensorik
•	Integration der Tastsensoren iON2 und iON4
•	Editierbare Icons (Schalten und Dimmen)
•       Änderung Dimmen (schnelles Ausschalten)
•       Anzeige der RF Signalstärke
•	Beinhaltet ein Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.3.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.8 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.7 
•       Integration of modular weather sensor
•       Integration of push button sensors iON2 and iON4 
•       Editable icons (swichting and dimming)
•       Modification on dimming (fast switch-off)
•       Indication of RF signal strenght 
•       Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.3.5)

_________________________________________________________________________________________



V1.0.7 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.5 
•             Diverse Verbesserungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V1.0.7 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.6 
•             Several improvements

_________________________________________________________________________________________


V1.0.6 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.5 
•             Gerätekatalog erweitert um Funkaktoren (LUXORliving S1 RF, J1 RF und D1 RF) und Medienkoppler RF
•             Import eines Projektes aus Terminal-Konfigurator (Deutschland)
•             Beinhaltet ein Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.3.4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.6 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.5 
•             Includes new wireless devices LUXORliving S1 RF, J1 RF and D1 RF) and Media coupler
•             Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.3.4)

_________________________________________________________________________________________

V1.0.5 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.4 
•	Diverse Anpassungen bezüglich der neuen Version für die IP1
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.3.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.5 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.4 
•	Various adjustments regarding the new version for the IP1
•	Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.3.2)
	
_________________________________________________________________________________________

V1.0.4 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.3 
•	Funktionen der Wetterstation werden jetzt ausgeblendet wenn kein Gerät im Projekt vorhanden ist
•	Geräteliste mit allen Funktionen steht jetzt im  Menü "Anlage" zur Verfügung 
•	Diverse Fehler behoben: Vergabe doppelter Adressen, Zuordnung eines Auslösers für Umschaltung H / K 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.4 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.3 
•	Functions of the weather station are now hidden if there is no device in the project	
•	Device list with all functions is now available in the "System" menu
	Various bugs fixes: allocation of duplicated addresses, assignment of a trigger for switching H / K	

_________________________________________________________________________________________


V1.0.3 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.2 
•	Die externen Eingänge der Geräte LUXORliving J1 und D1 reagieren jetzt auf einen kurzen Tastendruck
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.2.2)
	Optimierung beim Speichern von Szenen oder Schaltzeiten.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.3 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.2 
•	The external inputs of the devices LUXORliving J1 and D1 now react to a short keystroke
•	Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.2.2)
	Improvement regarding storage of scenes and time switches.

_________________________________________________________________________________________

V1.0.2 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.1 (V0.049)
•	Möglichkeit einer Gruppenbildung der Heizugskanäle
•	Gerätekatalog erweitert um LUXORliving S1, J1 und D1
•	Erweiterung der Icon-Auswahl
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.2 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.1 (V0.049)
•	Heating group support
•	Includes new devices LUXORliving S1, J1 and D1
•	Extended Icon library
•	Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.2.1)


_________________________________________________________________________________________

V1.0.1 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V1.0.0 (V0.038)
•	Gerätekatalog erweitert um LUXORliving H6 24V
•	Neue Sprachen Ungarisch und Ukrainisch eingefügt
•	Jalousiefunktion: Verhalten bei "Sicherheit Ende" wurde geändert auf Verhalten "Wie vor Sicherheit"
•	Erzwungener Download einer unveränderten PRojektdatei (Überschreiben der Geräte)
•	Indikator für Passwortsicherheit eingefügt
•	Default-Passwort muss vom Benutzer geändert werden
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.2.0)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.1 (64 and 32 Bits)
Changes since V1.0.0 (V0.038)
•	Includes new Heating actuator LUXORliving H6 24V
•	New languages Hungarian and Ukrainian
•	Modified behaviour of blinds at “Safety end”
•	Add the possibility to force a download even if the project didn't change
•	Add indicator for password strength
•	Replacing default password is enforced
•	Includes Update for LUXORliving IP1 (v1.2.0)

_________________________________________________________________________________________


V1.0.0 (64 und 32 Bit)
Änderungen seit V0.032
•	Projektübersicht und Dokumentation
•	Temperaturerfassung über C3+C4 der Tasterschnittstelle LUXORliving T4 und T8
•	Automatische Nachführung der Lamellenposition nach Ausführung der Position Höhe
•	Diverse Verbesserungen
•	Beinhaltet Update für die Systemzentrale LUXORliving IP1 (v1.1.2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
V1.0.0 (64 and 32 Bits)
Changes since V0.032
•	Project overview and documentation
•	Temperature measurement via push button interfaces (C3+C4 with T4/T8)
•	Automatic execution of the lamella position after the height positioning
•	Various improvements
•	Includes Update for System centre LUXORliving IP1 (v1.1.2)

_________________________________________________________________________________________

